UAT COMUNA BUSTUCHIN 
FORMULAR – PROPUNERE TEHNICĂ
pentru atribuirea contractului de lucrări
„CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A INFRASTRUCTURII DE ILUMINAT PUBLIC DIN COMUNA BUSTUCHIN, JUDEȚUL GORJ”
Ofertant: ........................................................................................................................
Lider asociere (dacă este cazul): ...........................................................................................
Subcontractanți declarați (dacă este cazul): .............................................................................
1. DECLARAȚIE PRIVIND ÎNSUȘIREA CERINȚELOR
Subsemnatul/Subscrisa, în calitate de ofertant, declarăm că am analizat integral Caietul de Sarcini, Proiectul Tehnic de Execuție PT106/2026, piesele scrise și desenate, fișele tehnice, breviarele de calcul, listele de cantități și clarificările publicate și ne angajăm să executăm lucrările cu respectarea integrală a cerințelor minime obligatorii și a soluției tehnice aprobate.
Orice echipament/material ofertat ca echivalent va fi identificat fără echivoc și va fi însoțit de documente care permit verificarea caracteristicilor declarate. Simpla mențiune «conform», «identic» sau «da» nu substituie documentele tehnice justificative solicitate.
2. MATRICEA DE CONFORMITATE TEHNICĂ
Ofertantul va completa toate coloanele. Pentru fiecare cerință se va indica documentul și pagina din ofertă unde poate fi verificată îndeplinirea acesteia.
	Nr.
	Cerință minimă / element verificat
	Caracteristica ofertată / răspunsul ofertantului
	Document justificativ și pagina

	1
	254 aparate de iluminat LED, montate pe stâlpi existenți
	........................................
	........................................

	2
	Putere nominală aparat: maximum 30 W
	........................................
	........................................

	3
	Eficacitate luminoasă: minimum 140 lm/W
	........................................
	........................................

	4
	Factor de putere PF: minimum 0,95
	........................................
	........................................

	5
	Indice redare culori Ra/CRI: > 70
	........................................
	........................................

	6
	Temperatura de culoare: 1800–4000 K
	........................................
	........................................

	7
	Grad de protecție aparat: minimum IP65, conform PTE
	........................................
	........................................

	8
	Rezistență mecanică: minimum IK08
	........................................
	........................................

	9
	Durata de viață: minimum 100.000 h, L80B10
	........................................
	........................................

	10
	Dimming obligatoriu; driver 1–10V/PWM sau DALI, după soluția ofertată și cerințele PTE
	........................................
	........................................

	11
	Protecții la supratensiune, suprasarcină, scurtcircuit și supratemperatură
	........................................
	........................................

	12
	Carcasă metalică, protejată corespunzător; diametru de montaj 40–50 mm
	........................................
	........................................

	13
	Marcaj CE și documente de conformitate aplicabile
	........................................
	........................................

	14
	Rapoarte/încercări privind IP, IK, fotometrie, durată de viață și celelalte caracteristici solicitate în PTE
	........................................
	........................................

	15
	Garanție minimă aparate de iluminat: 5 ani
	........................................
	........................................

	16
	Sistem de telegestiune pentru corpurile prevăzute în proiect
	........................................
	........................................

	17
	Nod/controller individual pe aparat, senzori și funcțiile de monitorizare/control prevăzute în PTE
	........................................
	........................................

	18
	Comunicație și securitate conform PTE; rețea locală MESH și criptare, după soluția proiectată
	........................................
	........................................

	19
	Monitorizare/raportare: energie, tensiune, curent, putere, frecvență, dimming, alarme, stare comunicație și ceilalți parametri solicitați
	........................................
	........................................

	20
	Exporturi, rapoarte, GIS/API și păstrarea datelor conform cerințelor PTE
	........................................
	........................................

	21
	Cabluri, cleme, accesorii și materiale aferente montajului conform PTE și listelor de cantități
	........................................
	........................................


3. METODOLOGIA DE EXECUȚIE
Ofertantul va descrie metodologia propusă pentru organizarea și executarea lucrărilor, inclusiv preluarea amplasamentului, aprovizionarea, demontarea echipamentelor existente, montarea aparatelor LED, realizarea conexiunilor, instalarea/configurarea telegestiunii, testarea, punerea în funcțiune și recepția.
Se vor descrie măsurile pentru menținerea continuității și siguranței circulației și pentru limitarea disconfortului produs utilizatorilor domeniului public.
Se vor preciza procedurile de verificare înainte de punerea în funcțiune și modul de remediere a neconformităților.
4. PROGRAMUL DE EXECUȚIE ȘI MOBILIZAREA
Ofertantul va prezenta un grafic de execuție detaliat, încadrat în durata de 3 luni, corelat cu graficul PTE. Graficul va evidenția activitățile, duratele, succesiunea/interdependențele, resursele alocate, reperele de control, testarea, punerea în funcțiune și documentele pentru recepție.
Document anexat și pagină: ................................................................................................
5. RESURSELE UMANE ȘI RESPONSABILITĂȚILE
Ofertantul va indica personalul propus pentru executarea contractului. Pentru lucrările electrice se va asigura cel puțin un electrician autorizat ANRE gradul IIB sau grad superior care conferă competențe de executare corespunzătoare lucrărilor. Documentele de calificare/autorizare se prezintă conform cerințelor documentației de achiziție.
	Rol / responsabilitate
	Nume persoană
	Calificare / autorizare relevantă
	Document / pagină

	Coordonarea execuției
	........................
	........................
	........................

	Electrician autorizat ANRE – minimum grad IIB sau superior
	........................
	........................
	........................

	Responsabil SSM
	........................
	........................
	........................

	RTE, dacă este aplicabil potrivit legii
	........................
	........................
	........................

	Alte resurse relevante
	........................
	........................
	........................


6. UTILAJE, ECHIPAMENTE ȘI MIJLOACE DE LUCRU
Ofertantul va prezenta resursele tehnice pe care le va utiliza pentru executarea în siguranță a lucrărilor: mijloace pentru lucru la înălțime, scule și aparate de măsură/verificare, echipamente de protecție și orice alte resurse necesare soluției și metodologiei propuse.
Document anexat și pagină: ................................................................................................
7. PLANUL DE ASIGURARE A CALITĂȚII, SSM ȘI PROTECȚIA MEDIULUI
Propunerea tehnică va descrie controlul calității materialelor și lucrărilor, verificările pe faze, gestionarea neconformităților, documentele de calitate, măsurile SSM/PSI, lucrul la înălțime, gestionarea deșeurilor rezultate din demontări și măsurile de protecție a mediului.
Document anexat și pagină: ................................................................................................
8. TESTARE, PUNERE ÎN FUNCȚIUNE, RECEPȚIE ȘI DOCUMENTE AFM
Ofertantul va descrie testele și probele prevăzute înainte de recepție, configurarea și verificarea sistemului de telegestiune, măsurătorile/verificările necesare și documentele ce vor fi predate Beneficiarului. Vor fi furnizate documentele tehnice justificative necesare recepției și decontării investiției, inclusiv documente privind caracterul nou al echipamentelor, conformitatea cu caracteristicile declarate, garanțiile, situațiile de lucrări și listele echipamentelor montate.
9. FACTORII DE EVALUARE – DATE ASUMATE PRIN OFERTĂ
	Factor
	Valoare ofertată
	Document justificativ / pagină
	Observații

	Performanță energetică – puterea instalată totală ofertată
	............... kW
	........................
	Se corelează cu soluția luminotehnică și cerințele PTE.

	Garanția tehnică ofertată pentru aparatele de iluminat
	............... ani
	........................
	Minimum tehnic: 5 ani; punctajul se acordă conform Caietului de Sarcini.


Valorile declarate în această secțiune sunt ferme și devin obligații contractuale pentru ofertantul declarat câștigător. În cazul puterii instalate ofertate, ofertantul va prezenta calculele/documentele luminotehnice care demonstrează respectarea tuturor claselor și parametrilor prevăzuți în PTE.
10. ASOCIERE, SUBCONTRACTARE ȘI TERȚ SUSȚINĂTOR
Activități executate de ofertant/lider: .......................................................................................
Activități executate de asociat/asociați: ..................................................................................
Activități subcontractate și procent/valoare, după caz: ................................................................
Resurse puse la dispoziție de terț susținător, după caz: .................................................................
11. LISTA DOCUMENTELOR ANEXATE PROPUNERII TEHNICE
☐ Fișe tehnice ale aparatelor de iluminat ofertate;
☐ Fișe tehnice/documentație pentru sistemul de telegestiune;
☐ Rapoarte de încercări, declarații/certificate și alte dovezi solicitate prin PTE;
☐ Calcule/documente luminotehnice aferente soluției ofertate, dacă sunt necesare pentru demonstrarea conformității;
☐ Graficul de execuție pentru durata de 3 luni;
☐ Metodologia de execuție;
☐ Planul de asigurare a calității și măsurile SSM/protecția mediului;
☐ Documente privind personalul și resursele tehnice declarate;
☐ Alte documente necesare demonstrării cerințelor Caietului de Sarcini și PTE.
12. DECLARAȚIE FINALĂ
Declarăm că informațiile și caracteristicile tehnice prezentate în propunerea tehnică sunt reale, verificabile și corespund produselor, materialelor, echipamentelor și soluțiilor pe care ne angajăm să le utilizăm în executarea contractului. Ne asumăm respectarea integrală a cerințelor minime din Caietul de Sarcini și PTE, precum și a valorilor ofertate pentru factorii de evaluare.

Data: ............................
Denumirea ofertantului: ........................................................................................................
Reprezentant legal / împuternicit: ..............................................................................................
Semnătura: ............................................................................................................................
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